Configuration Réseau

* Field A :
  + 802.11a - SSID : MSL\_FIELD\_A\_a
  + Switch - IP : 172.16.1.1 -> également Gateway et DNS
  + Access Point Cisco - IP : 172.16.1.3
  + Referee Box - IP : 172.16.1.2
* Field B :
  + 802.11a - SSID : MSL\_FIELD\_B\_a
  + Switch - IP : 172.16.2.1 -> également Gateway et DNS
  + Access Point Cisco - IP : 172.16.2.3
  + Referee Box - IP : 172.16.2.2
* Base Station - IP : 172.16.79.1
* Robots - IP : 172.16.79.101 à 172.16.79.106 en static : Robot X -> 172.16.79.10X

Configuration coupe :









